

**[](http://gebzewebajans.com/yucelmakina/images/urunler/15570238ff405e.jpg)YF58**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra**  *Item Nr* | **Kapasite**  *Load* | **Motor**  *Motor* | **Motor Hızı**  *Motor Speed* | **Oran**  *Ratio* | **Askı**  *Ropping* | **Kasnak Çapı**  *Sheave Dia* | **Kabin Hızı**  *Car Speed* | **Motor Gücü**  *Motor Power* | |
| 1 | 400 kg | AC2 | 1.450 rpm | 1 : 41 | 1 : 1 | Ø500 mm | 1,00 m/s | 4,9 kW | 6,8 HP |
| 2 | 480 kg | VVVF | 1.451 rpm | 1 : 50 | 1 : 1 | Ø500 mm | 0.80 m/s | 5,5 kW | 7,5 HP |